**Załącznik nr 1 do Ogłoszenia**

**SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

**Zakup linii do paczkowania mąki**

**Warunki techniczne:**

1. Produkt: mąka typ 450, 500, 550, 650, 750.

2. Waga opakowania: 1kg z możliwością przezbrojenia maszyny na 2 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg.

3. Opakowania: gotowe torebki papierowe z klockowym dnem.

4. Zamykanie torebki: 1 kg, 2 kg, - klej na gorąco „aplikacja natryskowa” na cegiełkę.

5. Zamykanie torebki: 4 kg, 4,5 kg, 5 kg o podstawie klockowje, torba z uszami szyta.

5. Wydajność: 70 torebek/min – dla torebki 1 kg.

6. Wydajność: 20 torebek/min – dla torebki 4,5 kg

7. Dozownik: objętościowy.

8. Kontrola wagi z dyskryminacją opakowań poza tolerancją.

9. Moduł serwisu internetowego.

10. Detektor metali z odrzutem z zamkniętą strefą dyskryminowanego towaru.

11. Wymagania pakieciarki:

- zgrzewki standard 10x1kg,

- możliwość zmiany formatu zgrzewki dla dodatkowych formatów opakowań,

12 Programowanie nastwa paczkarki pod zmiany formatu z panelu operatorskiego.

13. Drukarka atramentową EBS-6600 do znakowania daty i numeru partii.

**Zakres prac:**

1. Dostarczenie maszyny i niezbędnych materiałów do realizacji zadania.

2. Montaż maszyny, instalacji zasilającej i sterowniczej.

3. Rozruch techniczny i technologiczny maszyny.

4. Dostarczenie kompletu dokumentacji technicznej w języku polskim.

5. Szkolenie obsługi.